//Rain Drop Detection

//Pat McMahon 26/8/2020

//A045

void setup(){

Serial.begin(9600);

pinMode(2, OUTPUT);

}

void loop(){

//analog output

if(analogRead(0)<300) Serial.println("Heavy Rain");

else if(analogRead(0)<500) Serial.println("Moderate Rain");

else Serial.println("No Rain");

// //digital output

// if(digitalRead(2) == HIGH) Serial.println("No RainDetected");

// else Serial.println("Rain Detected");

delay(250);

}